**AGEUS Teflon**

**silné průmyslové mazivo s teflonem**

AGEUS Teflon je syntetické mazivo nové generace určené pro mazací rozsah od -20°C do +180°C, krátkodobě až do +220°C. Vyniká dobrou přilnavostí a penetrací, univerzálním použitím a dlouhodobým působením. Produkt obsahuje teflon (PTFE), který zaručuje vysokou dlouhodobost mazacího cyklu. Produkt chrání podklad proti vlhkosti a vzniku koroze.

Typické možnosti aplikace, kde je AGEUS Teflon používán jsou například ložiska a ventily, motory a elektrické motory, lana, řetězy a spojovací články, kovové části a ruční nářadí, součástky na skladě, šoupátka a vodítka, kladky a válce, výrobní a transportní nářadí.

Aplikujte přímo na suché a odmaštěné místo ze vzdálenosti 25-30 cm.

**Fyzikální charakteristiky:**

Vůně slabě charakteristická uhlovodíková

Teplotní rozsah použití -20C až +180C

Balení 500 ml sprej

Doporučená odmašťovadla AGEUS SuperČistič, AGEUS Clean 10