**AGEUS Syntex**

**plně syntetické mazivo**

AGEUS SYNTEX je plně syntetické mazivo nové generace s vysokou přilnavostí k podkladu. Produkt má vynikající aplikační pěnivost, která umožňuje hlubokou penetraci až k požadovanému mazanému místu. AGEUS SYNTEX má vynikající tlakovou odolnost, která jej předurčuje pro dlouhodobé mazání řetězů, lan, válců, vyhazovačů forem a řadě dalších podobných aplikací. Vytěsňuje vlhkost a dlouhodobě chrání proti vzniku koroze. Extrémně prodlužuje mazací cyklus až do teploty 150°C.

**Hlavní výhody:**

Plně syntetické mazivo

Vynikající přilnavost

Vysoká tlaková odolnost

Protikorozní ochrana

Vynikající penetrace

Vytěsňuje vlhkost

**Typické aplikace** produktu jsou silně namáhaná místa jako řetězy, kladky, válce, lana, vyhazovací kolíky forem. Všude tam, kde je vyžadováno dlouhodobé mazání se silnou přilnavostí a vysokou odolností proti vymývání vodou. Pro přesnou nabídku kontaktujte naši firmu.

Před použitím protřepejte sprej. Aplikujte ze vzdálenosti asi 15 cm nebo dle povahy aplikace.

**Fyzikální charakteristiky:**

Balení 500 ml sprej

Hustota 761 gr/cm3

Doporučovaná odmašťovadla AGEUS SuperČistič